**ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» (Привід моторний УМП-ІІ або еквівалент до роз’єднувачів контактної мережі)**

[UA-2021-02-23-002251-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-23-002251-a/)

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| Технічні характеристики  Основні технічні характеристики приводу:  - максимальний момент на валу управління головним ножем роз’єднувача - 27-40 кгс/м;  - кут повороту валу управління головним ножем роз’єднувача - 90+/-5 градусів;  - час виконання операції “включення” чи “виключення” спільно з роз’єднувачачем при нормальній напрузі живлення - 2,5 секунд (не більше);  - оперування валом управління головним ножем роз’єднувача - ручне і дистанційне від пульту управління;  - живлення - однофазний змінний струм, 220 В, 50 Гц;  - електродвигун - 250 Вт, 8000 об/хв;  - номінальна напруга кіл управління, сигналізації і блокування - постійного струму – 220В, змінного струму частотою 50 Гц – 220В  Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Згідно з „Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць” ЦЕ-0023, затвердженої наказом Укрзалізниці від 20.11.2007 за № 546-Ц |
| Якісні характеристики  Документи, які підтверджують відповідність продукції:  - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;  - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів;  - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Згідно з „Правилами улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць” ЦЕ-0023, затвердженої наказом Укрзалізниці від 20.11.2007 за № 546-Ц |
| Очікувана вартість  **317 568,00** грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |