**ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів**

**чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (Запасні частини до електропоїздів ЕР)**

[UA-2021-04-15-007692-b](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-15-007692-b/)

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обґрунтування** |
| Технічні та якісні характеристикиСтержень підвіски редуктора (ЭР-2Т) 260.30.00.113Болт спеціальний 12.30.10.214Болт кордовий М24х50 3М24-8gx50, 260.30.60.122: - сталь 45 - різьблення по всій довжині стрижня;- шаг різьби крупний 3 мм;- номінальний діаметр різьби М24-8g мм;- довжина стрижня 50 мм;- діаметр стержня d1 = 24 мм;- розмір головки під ключ S = 32 мм;- висота головки k1 = 15 мм;- діаметр описаної окружності головки е = не менш ніж 35,7 мм;- два наскрізних отвори в головці d4H15 = 4 мм;- відстань від опорної поверхні до осі отвору в голівці l2 =7,5 мм;міцність НВ 189-239 | Згідно з „Правилами технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій ” ЦТ-0046, затверджених наказом Укрзалізниці від 30.01.2002р. за № 39-Ц |
| Очікувана вартість**377 479,20** грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |