ДК 021:2015 - 34310000-3 „Двигуни та їх частини” (паси приводні клинові)

[UA-2021-](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-28-003432-a/)04-20-002121-b\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| Технічні характеристики Паси повинні складатися з несучого шару на основі матеріалів з хімічних волокон (кордшнура або кордова тканина), гуми і обгорткової тканини, звулканізованних в один виріб.  Паси приводні клинові нормальних перетинів повинні мати в несучому шарі кордшнур.  На кожному ремені повинні бути чітко вказані:  Товарний знак і (або) умовне найменування підприємства-виробника;  Позначення перетину, та розрахункова довжина пасу  Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно «Правил технічної експлуатації залізниць України» (Затверджені наказом МТУ № 411 від 20. 12. 1996 року з змінами згідно наказу МТУ № 179 від 19. 03. 2002 г.) |
| Якісні характеристики - НД виробника ( ГОСТ1284.2-89; ДСТУ ISO 4184:2010) |
| Очікувана вартість  **101 378,92** грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі к/м 7059 та за умови дотримання зобов’язання від 04.05.2020 № Ц-3/4-79/144-20 та зобов’язання від 15.06.2020 №Ц-3/4-83/1061-20.Ціни рекомендовано листом від 09.04.2021 №ЦКТУ-08/678. |