**Інформація щодо процедури закупівлі**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

На закупівлю:

*Послуги з проведення технічного огляду вантажопідіймальних механізмів: крану ТЕ 3,0т- 1од. код ДК 021-2015-71631100-1, крану консольного 0,5т- 1од. код ДК 021-2015-71631100-1, крану укосини 0,5т- 1од. код ДК 021-2015-71631100-1, крану ДГКу 3,5т- 3 од. код ДК 021-2015-71631100-1, крану автомобільного 10,0т- 1од. код ДК 021-2015-71631100-1, підйомника ЕН 0,25т- 1 од. код ДК 021-2015-71631100-1, талі ручної ТР 0,5т- 1 од. код ДК 021-2015-71631100-1, монорейки 0,18т- 1 од. код ДК 021-2015-71631100, електротельферу Т 0,5т- 1 од. код ДК 021-2015-71631100-1, талі ТЕ 2,0т- 1 од. код ДК 021-2015-71631100-1, крану мостового 2,0т- 1 од. код ДК 021-2015-71631100-1, однощоглового консольного підйомнику ОКП 0,1т- 1од. код ДК 021-2015-71631100-1,крану автомобільного 16т- 1 од. код ДК 021-2015-71631100-1, кран-балки Т 0,5т- 1 од. код ДК 021-2015-71631100-1, кран-балки 1,0т- 1 од. код ДК 021-2015-71631100-1, крану мостового 10,0т- 1од. код ДК 021-2015-71631100-1.*

Код ДК 2021:2015 7163 0000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань.

**Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель** - № ЦБД UA-2021-09-07-005089-b, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13607689

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обґрунтування** |
| **Технічні характеристики**  1. Кран ТЭ3-521 вантажопідйомністю 3,0 т (Структурний підрозділ «Дніпровська дистанція зв’язку» ст. Дніпро, Дніпропетровська обл.,  м. Дніпро, провулок Січовий, 4) (1 шт.);  2.  Кран консольний поворотний з електроталем ТЕ0,5В3-П вантажопідйомністю 0,5 т (Структурний підрозділ «Павлоградська  дистанція сигналізації та зав’язку» ст.Павлоград, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Залізнична, буд.3а) (1 шт.);  3. Кран укосина вантажопідйомністю 0,5 т (Структурний підрозділ «Дистанція сигналізації та зв’язку Нижньодніпровськ-Вузол» м.Дніпро, вул. Залізноводська, 1а) (1 шт.);  4. Кран вантажопідіймальний автодрезини ДГКу вантажопідйомністю 3,5 т (Структурний підрозділ «Павлоградська  дистанція сигналізації та зав’язку» ст.Павлоград, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Залізнична, буд.3а) (1 шт.);  5. Кран автомобільний СМК-101 вантажопідйомністю 10 т (Структурний підрозділ «Дистанція сигналізації та зв’язку Нижньодніпровськ-Вузол» м.Дніпро, вул. Залізноводська, 1а) (1 шт.);  6. Підйомник ЕН-7280 вантажопідйомністю 0,25т (Структурний підрозділ «Дніпровська дистанція сигналізації та зв’язку» м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 108) (1 шт.);  7. Таль ручна ТР вантажопідйомністю 0,5 т (Структурний підрозділ «Криворізька дистанція сигналізації та зв’язку» м.Кривий Ріг, вул. Залізничників, 3) (1 шт.);  8. Монорейка вантажопідйомністю 0,18 т (Структурний підрозділ «Запорізька дистанція сигналізації та зв`язку» ст. Запоріжжя, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 11А) (1 шт.);  9. Електротельфер Т-10232 вантажопідйомністю 0,5т, (Структурний підрозділ «Запорізька дистанція сигналізації та зв`язку» ст. Запоріжжя, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 11А) (1 шт.);  10. Таль електрична ТЭ-511 вантажопідйомністю 2,0 т (Структурний підрозділ «Пологівська дистанція сигналізації та зв’язку» ст. Пологи, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Державна, 20) (1 шт.);  11. Кран автодрезини ДГКу вантажопідйомністю 3,5 т (Структурний підрозділ «Пологівська дистанція сигналізації та зв’язку» ст. Пологи, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Державна, 20) (1 шт.);  12.  Кран мостовий 1А2 вантажопідйомністю 2,0 т (Структурний підрозділ «Апостолівська дистанція сигналізації та зв`язку» ст. Апостолове, Дніпропетровська обл., м. Апостолове, Привокзальна площа 1 ж) (1 шт.);  13.   Однощогловий консольний прийомник  ОКП-0,1 вантажопідйомністю 0,1 т (Структурний підрозділ «Апостолівська дистанція сигналізації та зв`язку» ст. Апостолове, Дніпропетровська обл., м. Апостолове, Привокзальна площа 1 ж) (1 шт.);  14.  Кран автомобільний К-162 вантажопідйомністю 16,0 т (Структурний підрозділ «Апостолівська дистанція сигналізації та зв`язку» ст. Апостолове, Дніпропетровська обл., м. Апостолове, Привокзальна площа 1 ж) (1 шт.);  15.  Кран-балка Т-10232 вантажопідйомністю 0,5 т (Структурний підрозділ «Запорізька моторвагонне депо» ст. Запоріжжя, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 4 б) (1 шт.);  16. Кран-балка ТЕ-1-511 вантажопідйомністю 1,0 т (Структурний підрозділ «Запорізька моторвагонне депо» ст. Запоріжжя, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 4 б) (1 шт.);  17. Мостовий кран вантажопідйомністю 10,0 т (Структурний підрозділ «Запорізька моторвагонне депо» ст. Запоріжжя, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Аваліані, 4 б) (1 шт.);  18. Кран залізничний ДГКу вантажопідйомністю 3,5 т (Структурний підрозділ «Дніпровська дистанція сигналізації та зв`язку» м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,108) (1 шт.). | Згідно вимог «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» затверджені Наказом Міністерством соціальної політики України 19.01.2018 №62 кранові установки, що перебувають в експлуатації повинні проходити технічний огляд повний – не рідше одного разу на три роки, частковий – не рідше одного разу на 12 місяців. |
| **Якісні характеристики**  Результатом наданих послуг вважається здійснений Виконавцем відповідний запис у Паспорт посудини, що працює під тиском про результати обстеження, огляду, атестації, випробовування посудин, що працюють під тиском, дозволені параметри експлуатації та строк наступного обстеження, огляду, атестації, випробовування посудин, що працюють під тиском, скріплений підписом і печаткою та оформлений відповідно до вимог «Регламенту технічних оглядів машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на подовжувальній  строк безпечної експлуатації, після закінчення граничного строку експлуатації. | Згідно вимог «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» затверджені Наказом Міністерством соціальної політики України 19.01.2018 №62 кранові установки, що перебувають в експлуатації повинні проходити технічний огляд повний – не рідше одного разу на три роки, частковий – не рідше одного разу на 12 місяців. |
| **Очікувана вартість**  26 007,62 грн грн. з ПДВ | Довідку в довільній формі інформацію що послуги, які виконуються учасником передбачають виконання вимог по п.2 ст.23 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року №922-VIII ((в редакції Закону України від 19 вересня 2019 року №114-IX). |