**ДК 021:2015 - 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування**

**та захисту електричних кіл» (Автомати світлочутливі (реле сутінкові))**

|  |
| --- |
| [UA-2021-09-14-001497-c](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-14-001497-c/) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| Технічні характеристики  Автомат світлочутливий (реле сутінкове):  Герметичне, з вмонтованим світлочутливим датчиком;  -напруга живлення - 220 В, 50 Гц;  -максимальный струм навантаження - 16 А;  -регульований поріг спрацювання 2 – 1000 лк;  -гістерезис близько 15 лк;  -затримка спрацювання ввімкнення – 1-15 с;  -затримка спрацювання вимкнення - 10-30 с;  -споживана потужність не більше - 0,56 Вт;  -діапазон робочих температур від -25°С до +50°С;  -ступінь захисту пристрою - IP65  Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів», затвердженими наказом Мінпалива та енергетики від 25.07.2006 за № 258 |
| Якісні характеристики  Документи, які підтверджують відповідність продукції:  - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;  - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів;  - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Автомати світлочутливі (реле сутінкові) повинні забезпечити автоматичне ввімкнення освітлення на станціях тощо в сутінках і вимкнення такого освітлення на світанку |
| Очікувана вартість  **51 330,00 грн.**  грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |