ДК 021-2015 – 31510000-4 «Електричні лампи розжарення»

(Лампи в асортименті)

|  |
| --- |
| [UA-2021-09-23-003937-b](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-23-003937-b/) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| *Технічні характеристики*   |  |  | | --- | --- | | Лампа автомобільна  А 12-10 | 10Вт, 12В, ВА15s, середня тривалість горіння не менше 200 годин | | Лампа автомобільна  А 12-21-3 | 21Вт, 12В, ВА15s, середня тривалість горіння не менше 150 годин | | Лампа автомобільна  А 12-21+5-2 | 21/5Вт, 12В, ВАY15d, середня тривалість горіння не менше 150/1500 годин | | Лампа автомобільна  А 12-45-40 | 45/40Вт, 12 В, Р45t, середня тривалість горіння не менше 225 год. | | Лампа автомобільна  А 12-5 | 5Вт, 12В, ВА15s, середня тривалість горіння не менше 200 годин | | Лампа автомобільна  А 24-10 | 10Вт, 24В, ВА15s, середня тривалість горіння не менше 200 годин | | Лампа автомобільна  А 24-21-3 | 21Вт, 24В, ВА15s, середня тривалість горіння не менше 200 годин | | Лампа автомобільна  А 24-5-1 | 5Вт, 24В, ВА15s, середня тривалість горіння не менше 210 годин | | Лампа автомобільна  А 24-55+50  (3-х штирьова) | 55/50Вт, 24В, Р45t, середня тривалість горіння не менше 225 годин | | Лампа залізнична  З(Ж) 110-15 В22 | Номінальна потужнісь (не більше) 15Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 75 lm; Середній термін служби (не менше) 300 годин | | Лампа залізнична  З(Ж) 110-60 В22 | Номінальна потужнісь (не більше) 60Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 500 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа залізнична  З(Ж) 54-15 В22 | Номінальна потужнісь (не більше) 15Вт; Номінальна напруга 54В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 85 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа  РН 110-50 В22 | Номінальна потужнісь (не більше) 50 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя B22d. Номінальний світловий потік (не менше) 400 lm. Середній термін служби (не менше) 300 годин | | Лампа  РН 127-60 Е27 | Номінальна потужність (не більше) 60 Вт; Номінальна напруга 127В; тип цоколя Е27; Номінальний світловий потік (не менше) 580 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа  РН 220-100 В22 | Номінальна потужнісь (не більше) 100 Вт; Номінальна напруга 230В; тип цоколя B22d. Номінальний світловий потік (не менше) 1360 lm. Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа розжарювання 150Вт Е27 | 150 Вт, Е27, середня тривалість горіння не менше 1000 годин | | Лампа розжарювання 200Вт Е27 | 200 Вт, Е27, середня тривалість горіння не менше 1000 годин | | Лампа розжарювання 300Вт Е27 | 300 Вт, Е27, середня тривалість горіння не менше 1000 годин | | Лампа розжарювання 300Вт Е40 | 300 Вт, Е40, середня тривалість горіння не менше 1000 годин | | Лампа судова  С 110-25 В22 | Номінальна потужнісь (не більше) 25Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 215 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа судова  С 110-40 В22 | Номінальна потужнісь (не більше) 40 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя В22; Номінальний світловий потік (не менше) 305 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа судова  С 110-40 Е27 | Номінальна потужнісь (не більше) 40 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя Е27; Номінальний світловий потік (не менше) 305 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа судова  С 110-60 В22 | Номінальна потужнісь (не більше) 60 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 520 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа судова  С 110-60 Е27 | Номінальна потужнісь (не більше) 60 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя Е27; Номінальний світловий потік (не менше) 520 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа судова  С 110-40 В22 | Номінальна потужнісь (не більше) 40 Вт; Номінальна напруга 110В; тип цоколя В22; Номінальний світловий потік (не менше) 305 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа судова  С 127-40 Е27 | Номінальна потужнісь (не більше) 40 Вт; Номінальна напруга 127В; тип цоколя Е27; Номінальний світловий потік (не менше) 345 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа судова  С 127-60 В22 | Номінальна потужнісь (не більше) 60 Вт; Номінальна напруга 127В; тип цоколя B22d; Номінальний світловий потік (не менше) 560 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа судова  С 127-60 Е27 | Номінальна потужнісь (не більше) 60 Вт; Номінальна напруга 127В; тип цоколя Е27; Номінальний світловий потік (не менше) 560 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа судова  С 220-40 Е27 | Номінальна потужнісь (не більше) 40 Вт; Номінальна напруга 220В; тип цоколя Е27; Номінальний світловий потік (не менше) 335 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин | | Лампа судова  С 220-60 Е27 | Номінальна потужнісь (не більше) 60 Вт; Номінальна напруга 220В; тип цоколя Е27; Номінальний світл овий потік (не менше) 460 lm; Середній термін служби (не менше) 1000 годин |   Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Лампи в асортименті необхідні для внутрішнього та зовнішнього освітлення приміщень та споруд, прилеглих територій, станцій та платформ, а також тягового та моторгвагонного складу філії |
| *Якісні характеристики*  Документи, які підтверджують відповідність продукції:  - сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (добровільна сертифікація та на продукцію залізничного призначення з переліку, затвердженого на засіданні Ради по залізничному транспорту);  - або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів, надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів;  - або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності відповідної галузі акредитації та декларацію про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а). | Лампи в асортименті необхідні для внутрішнього та зовнішнього освітлення приміщень та споруд, прилеглих територій, станцій та платформ, а також тягового та моторгвагонного складу філії |
| *Очікувана вартість*  342 209,40 грн. з ПДВ (триста сорок дві тисячі двісті дев’ять гривень 40 копійок); 285 174,50 грн. без ПДВ (двісті вісімдесят п’ять тисяч сто сімдесят чотири гривні 50 копійок). | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |