Інформація щодо процедури закупівлі
На виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Верстат карусельний ДК 021:2015 -  42630000-1 «Металообробні верстати »

  Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - № ЦБД UA – 2021-09-21-001988-с, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13829289 

	Вимоги Тендерної документації


	Обґрунтування

	Технічні характеристики

Модель  1516 ( або аналог)

Максимальний діаметр обробки деталі не менш -1600 мм

Найбільша висота заготовки, що обробляється не менш – 1000  мм

Діаметр планшайби не менш – 1400 мм

Максимальна маса заготовки, що оброблюється не менш-6300 мм

Мощность електродвигуна головного руху не менш – 30 кВт

Максимальний обертальний момент планшайби  не менш -25кN*м

Діапазон частот обертання планшайби – 4-200 ( або з більшими межами)

Кількість частот обертання планшайби не менш – 16

Найбільший кут повертання повзуна супорту -  +/- 45 градусів

Кількість позицій револьверної головки -5

Діапазон подач – 0,03-12,5 мм/хв.

Кількість подач не менш -12

Горизонтальне переміщення верхнього супорту не менш – 915 мм

Вертикальне переміщення верхнього супорту не менш – 680 мм

Найбільший перетин державок закріплюючих різців не менш -40 мм

Габаритний раз мер станка 

     - довжина не більш -2830 мм

     - ширина не більш – 2870 мм

     - висота не більш – 3870 мм


	Для забезпечення перевізного процесу як у вантажному так і в пасажирському русі необхідне щоденне підтримання в експлуатаційному парку структурних підрозділів у достатній кількості тягового рухомого складу, який би у повній мірі відповідав вимогам «Правил технічної експлуатації залізниць України». Одним із найбільш важливих питань, що стосується належного технічного стану ТРС та МВРС є стан колісних пар локомотивів, зокрема відповідність товщини бандажу колісних пар вимогам «Інструкції з формування, ремонту та утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм» ВНД 32.0.07.001-2001.На сьогоднішній день структурний підрозділ «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол»  єдине підприємство на регіональній філії «Придніпровська залізниця», яке атестоване та має право виконувати повне о посвідчення колісних пар ТРС та МВР із заміною бандажів.

Даний структурний підрозділ забезпечує виробничі потреби у відремонтованих колісних парах як підприємства регіональної філії «Придніпровська залізниця» так і підприємства регіональної філії 
 «Донецька залізниця». 

Зважаючи на те, що останнім часом потреба у відремонтованих колісних парах збільшилася,з метою забезпечення безперебійного виконання повного
 опосвідчення колісних пар та з 
метою збільшення продуктивності колісної дільниці депо. 

	Якісні характеристики

· Документи, які підтверджують відповідність продукції:

· сертифікат відповідності виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України;

· або для продукції, яка підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати оригінал або копію декларації про відповідність, складену відповідно до вимог технічних регламентів;

        -  або для продукції, яка не підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів надати підтверджуючий лист, виданий органом з оцінки відповідності (органу сертифікації) та оригінал декларації постачальника про відповідність, яка складена відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17050-1:2006 (Додаток 3а).

2. Копії нормативних документів, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ), які діють в Україні.

Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним  завданням (ТЗ) надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції

Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукцію якого пропонується до постачання учасником.     

Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником.

         3.  На кожен вид продукції надати скановані зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, запропонованої до постачання (паспорт та/або сертифікат якості, формуляри, тощо).

     4. Інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару, року виготовлення, гарантійні зобов’язання виробника, які повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.

      Сторони можуть погодити в договорі гарантійні терміни більш тривалі, порівняно з передбаченими стандартами (п.2 ст.269 Господарського кодексу України).
               5. Довідка в довільній формі про те, що технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі відповідають встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
	

	Очікувана вартість  6 000 000,00  грн з ПДВ.

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від  26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 № 275.
Реєстраційна картка моніторингу №7673/Придн/Т/Т-1  від 16.06.2021.


