ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів 
чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до пасажирських вагонів)
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	Вимоги тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні  характеристики
	Двері розсувні двостулкові (ліва та права стулки)
	Двері металеві (алюмінієві),  каркас із алюмінієвих  профілів, загартоване безпечне скло, гумові ущільнювачі. Габаритні розміри полотна стулки правої: 705±3х1920±3мм, стулки лівої: 705±3х1920±3мм            

	Стулка дверей автоматична права
	Двері металеві (алюмінієві),   каркас із алюмінієвих  профілів, загартоване безпечне скло, гумові ущільнювачі. Габаритні розміри полотна стулки правої: 570±3х2485±3мм     

	Стулка дверей автоматична ліва
	Двері металеві  (алюмінієві), каркас із алюмінієвих  профілів, загартоване безпечне скло, гумові ущільнювачі. Габаритні розміри полотна стулки лівої: 570±3х2485±3мм     

	Стеля туалету
	Важкогорючий склопластик  

	Підлога туалету
	Важкогорючий склопластик  

	Двері розсувні одностулкові
	Двері металеві (алюмінієві), каркас із алюмінієвих  профілів, загартоване безпечне скло, гумові ущільнювачі. Габаритні розмірі полотна стулки: 1031±3х1920±3мм  

	Комплект умивальника туалету
	Важкогорючий склопластик  

	Диван 6-місний склопластиковий
	Дивани повинні мати напівм’які накладки сидінь та спинок обтягнуті вінілштучшкірою, або текстильними матеріалами (у тому числі з покриттям і просоченням), які повинні бути важко займистими. Конструкція дивану має забезпечувати можливість його кріплення на існуючі посадкові місця кузовів вагонів без їх доопрацювання. 
Дивани повинні мати антивандальну конструкцію.
Тип спинок та сидінь – м’які спинки та сидіння.
На спинках шестимісних диванів із боку центрального проходу повинні бути ручки для пасажирів, що стоятимуть на проході. 
Ручки повинні мати закритий контур і витримувати дію сил у поздовжньому (відносно вагона) напрямку з урахуванням інерційних сил під час експлуатації.
 Кольорова гамма шестимісних диванів – середня спинка та сидіння – синього кольору (RAL 5002), спинки та сидіння з боків – сірого кольору (RAL 7040), ніжки диванів синього кольору (RAL 5002), каркасів диванів  – світло-сірого кольору (RAL 7035) – за вимогою Замовника колір може бути змінено;
- ручки усіх диванів повинні бути пофарбовані у помаранчевий колір RAL 2009, за вимогою Замовника колір може бути змінено. 

	Диван 2-місний склопластиковий
	Дивани повинні мати напівм’які накладки сидінь та спинок обтягнуті вінілштучшкірою, або текстильними матеріалами (у тому числі з покриттям і просоченням), які повинні бути важко займистими. Конструкція дивану має забезпечувати можливість його кріплення на існуючі посадкові місця кузовів вагонів без їх доопрацювання. 
Дивани повинні мати антивандальну конструкцію.
Тип спинок та сидінь – м’які спинки та сидіння.
 Кольорова гамма двомісних диванів –спинка та сидіння – синього кольору (RAL 5002), ніжки диванів синього кольору (RAL 5002), каркасів диванів  – світло-сірого кольору (RAL 7035) – за вимогою Замовника колір може бути змінено.




	
Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів та пасажирських вагонів.


	Очікувана вартість

8 853 967,12 грн. без ПДВ; 10 624 760,54 грн. з ПДВ.

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі




