ДК  021-2015 -34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» (запасні частини до локомотивів)
UA-2023-06-07-011635-a

	Вимоги Тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні характеристики

	№
з/п
	Найменування
товару або еквівалент
	Технічні характеристики

	(Креслення, марка, ГОСТ, ТУ, ДСТУ, каталожний номер) або НТД виробника

	1
	Система очищення вікон для електровоза
	Тип приводу – електричний 
Номінальна вхідна напруга 50 В,
Робочий струм, не більше 10А,
Пусковий струм не більше 25А,
Споживча потужність не більше 150 Вт,
Діапазон робочих температур, -60 +60 С0
Відносна вологість до 95%
Комплект склоочисників (лівий та правий) повинний бути готовий до встановлення.  Комплект повинен включати: мотор-редуктори (лівий та правий), два важеля, дві щітки склоочисника, перетворювач напруги,  матеріали необхідні для електричного монтажу та установки на локомотив    
	Креслення ЕП.068.00.000-01 або НД вирробника



	
Забезпечення безпеки руху поїздів та покращення умов праці машиністів

	Очікувана вартість

2 300 544,00 грн. з ПДВ 

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц




