ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів 
чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до колійної техніки)
UA-2024-02-19-008281-a

	Вимоги тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні  характеристики
	Хрестовина зібрана
	Хрестовина зібрана (79-001-51-01-360) на самохідну колійну машину ПМГ, Маса 10,8±0,2кг 

	Хрестовина зібрана
	Хрестовина зібрана (79-001-51-01-360-01) на самохідну колійну машину ПМГ, Маса 10,8±0,2кг 

	Шпиндель
	Шпиндель (79-001-51-01-312) на самохідну колійну машину ПМГ, Маса, не більш – 1,9  кг. 

	Гідромуфта зібрана
	Гідромуфта зібрана (79-001-51-03-000) на самохідну колійну машину ПМГ 
Довжина – 553 мм;
Діаметр корпусу – 390 мм;
Маса, не більш – 138,0 кг, 

	Насос живлення
відкачуючий
	Насос живлення
відкачуючий на дрезину ДГКУ (53-359-00-1) 
Тиск нагнітання номінальне, кгс/см
Живильна секція - 12
Відкачуюча секція - 0,5
Подача номинальна, л/мин при п = 1800 об/мин
Живильна секція - 120
Відкачуюча секція - 115
Габаритні разміри, мм
Довжина 240
Ширина 160
висота 197
Маса, не більш, кг -19,2                                           



	
Згідно інструкції  з улаштування та утримання колії залізниць України ЦП-0269 затвердженої наказом Укрзалізниці від 01.03.2012 за № 072-Ц.
Згідно Настанови з ремонту вантажних дрезин ДГКу самохідних колійних машин ПМГ затвердженої наказом Укрзалізниці від 27.08.2008 за № 373-Ц.


	Очікувана вартість

974 500,00 грн. без ПДВ; 1 169 400,00 грн. з ПДВ.


	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі




