**ДК 021-2015 – 44310000-6 «Вироби з дроту»**

 **(припої)**

[UA-2021-](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-01-28-003432-a/)03-26-001012-b

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| Припой ПОС-30 Олово – 30%Свинець – 70%Тимчасовий опір розриву – 3,7 кгс/мм2Відносне подовження – 50%Твердість по Бріннелю – 12,5 НВУдарна в'язкість - 3,7 кгс/см2Температура плавлення – 238-256°С | Припой ПОС-40Олово – 40%Свинець – 60%Тимчасовий опір розриву – 3,8 кгс/мм2Відносне подовження – 52%Твердість по Бріннелю – 12,5 НВУдарна в'язкість - 4,0 кгс/см2Температура плавлення – 183-238 °С | Припой ПОС-61Олово – 61%Свинець – 39%Тимчасовий опір розриву – 4,3 кгс/мм2Відносне подовження – 46%Твердість по Бріннелю – 14,0 НВУдарна в'язкість - 3,9 кгс/см2Температура плавлення – 183-190 °С | Норми витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти тепловозів серії 2ТЕ116 (105.43700.21315). Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/одНорми витрат матеріалів І запасних частин НА ЛІНІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТеПЛОВОЗів ЧМЕ3 105.43700.21216 та НОРМИ ВИТРАТ матеріалів І запасних частин НА ЛІНІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТеПЛОВОЗів 2Те116затверджені наказом від 07.11.18 №683  |
|  Якісні характеристикив прутках *Ф* 8 мм | Норми витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти тепловозів серії 2ТЕ116 (105.43700.21315). Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/одНорми витрат матеріалів І запасних частин НА ЛІНІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТеПЛОВОЗів ЧМЕ3 105.43700.21216 та НОРМИ ВИТРАТ матеріалів І запасних частин НА ЛІНІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТеПЛОВОЗів 2Те116затверджені наказом від 07.11.18 №683 |
| Очікувана вартість 390 480,00 грн;  | Закупівля передбачена планом закупівлі ТМЗ за власні кошти залізниці на 2021 рік, напрямок фінансування – ТМЦ |

Керівник служби організації та проведення закупівель РФ «Придніпровська залізниця»

Виконавець Харужий О.Й.