**ДК 021:2015 - 39550000-2 "Вироби з нетканих матеріалів" ("Гніт" стрічка)**

**Номер у Prozorro UA-2021-06-23-009044-c**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| Технічні характеристики „Гніт” стрічка 7В70-Г34, 80мм (Ширина - 80мм ( + 3), лінійна щільність г/100м – 7680 ( + 384); кількість ниток основи – 895; щільність по утку на 10мм 5,5х2х2; найменування сировини- бавовняна пряжа; переплетення комбіноване).  „Гніт” стрічка 2В136-Г34, 23мм (Ширина - 23мм ( + 2), лінійна щільність г/100м – 1760 ( + 88); кількість ниток основи – 280; щільність по утку на 10мм 5х2; найменування сировини- бавовняна пряжа; переплетення комбіноване).  Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно з нормативними документами  Норми витрат  матеріалів і запасних частин  на ремонт лінійного обладнання тепловозів серій 2ТЕ10, ЧМЕ3, 2ТЕ116  Правила технічного обслуговування і поточних ремонтівтепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е  Затверджено Наказ Укрзалізниці 24.06.2009 № 367-Ц |
| Якісні характеристики  РСТ УССР 1282-69 |
| Очікувана вартість  **84 756,00** грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі к/м 7245 (Закупівлю проводити за цінами, що не перевищують середньоринкові по регіону на момент закупівлі.) та за умови дотримання зобов’язань від 04.05.2020 № Ц-3/4-79/144-20 (пункт 1.6) та від 15.06.2020 № Ц-3/4-83/1061-20, позиції відсутні в Переліку. |