**Інформація щодо процедури закупівлі**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Модернізація тепловозів серії ЧМЕ3 системою підігріву охолоджуючої рідини

ДК 021:2015 – 50220000-3 "Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги"

**Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель** - № ЦБД UA-2021-07-01-001503-b , на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 12687004

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обґрунтування** |
| Технічні характеристики   |  |  | | --- | --- | | Модернізація тепловозів серії ЧМЕ3 системою підігріву охолоджуючої рідини згідно з вимогами:  - «Модернізація тепловоза серії ЧМЕ3 установленням підігрівачів охолоджувальної рідини та опалювача кабіни машиніста фірми WEBASTO» ТЗ.514.00.00.000 ПЗ, (або еквівалент);  Система підігріву охолоджуючої рідини повинна забезпечувати підтримку в автоматизованому режимі робочої температури:   1. охолоджувальної рідини в діапазоні +20…+60 С; 2. повітря в кабіні машиніста +5…+35 С; 3. при зовнішніх температурах -40…+40 С. | 8 одиниць | | Послуги з модернізації тепловозів серії ЧМЕ3 системою підігріву охолоджувальної рідини та опалювання кабіни машиніста, призначені для автономного прогріву дизеля тепловоза, підігріву охолоджувальної рідини дизеля до встановленої температури та наступної її підтримки з метою скорочення витрат палива при гарячому простої та обігріву кабіни машиніста.  Модернізація тепловозів серії ЧМЕ3 шляхом установлення підігрівачів та опалювачів проводять з метою виконання рішень Укрзалізниці щодо впровадження сучасних енергозберігаючих систем на залізничному транспорті.  Встановлення підігрівачів та опалювачів на тепловози серії ЧМЕ3 дає можливість зменшити витрати дизельного палива при прогріві дизеля під час експлуатації тепловозів. |
| Якісні характеристики   |  |  | | --- | --- | | Модернізація тепловозів серії ЧМЕ3 системою підігріву охолоджуючої рідини згідно з вимогами:  - «Модернізація тепловоза серії ЧМЕ3 установленням підігрівачів охолоджувальної рідини та опалювача кабіни машиніста фірми WEBASTO» ТЗ.514.00.00.000 ПЗ, (або еквівалент); | 8 одиниць | | Послуги з модернізації тепловозів серії ЧМЕ3 системою підігріву охолоджувальної рідини та опалювання кабіни машиніста, призначені для автономного прогріву дизеля тепловоза, підігріву охолоджувальної рідини дизеля до встановленої температури та наступної її підтримки з метою скорочення витрат палива при гарячому простої та обігріву кабіни машиніста.  Модернізацію тепловозів серії ЧМЕ3 шляхом установлення підігрівачів та опалювачів проводять з метою виконання рішень Укрзалізниці щодо впровадження сучасних енергозберігаючих систем на залізничному транспорті. |
| Очікувана вартість  6 679 200,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц з урахуванням наказу МЕ від 18.02.2020 р. № 275 |