**ДК 021:2015: 09210000-4 — Мастильні засоби**

**(Мастило залізничне ЛЗ-ЦНИИ)**

[UA-2021-07-12-003797-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-12-003797-a/)

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| Технічні характеристики**Мастило залізничне ЛЗ-ЦНИИ** Зовнішній вигляд - Однорідна мазь від світло-жовтого до темно-жовтого кольоруЕфективна в′язкість при -30ºС і середньому градієнті швидкості деформації 10с-1, Па\*с, не більше - 420Межа міцності на сдвиг при 50ºС, Па,не менше - 220Температура крапання, ºС, не нижче - 135Колоїдна стабільність виділеної оливи, %, не більше - 22Масова частка вільних лугів у перерахунку NaOH, %, не більше - 0,2Вміст механічних домішок - ВідсутністьВипаровуваність при 100ºС за 1 год,%, не більше - 7,0Пенетрація при 25 ºС, м.10-4, в межах - 200-260Масова частка води, %, не більше - 0,4 | "Інструкція щодо застосування та експлуатації мастил в буксових вузлах вантажних вагонів" ЦВ-0071Затверджено Наказом Укрзалізниці № 315Ц від 03.10.2005 р |
|  Якісні характеристикиЛЗ-ЦНИИ ГОСТ 19791-74 або нормативна документація виробникаДля використання в якості мастила в буксових вузлах вагонів.. | "Інструкція щодо застосування та експлуатації мастил в буксових вузлах вантажних вагонів" ЦВ-0071Затверджено Наказом Укрзалізниці № 315Ц від 03.10.2005 р |
| Очікувана вартість 955 000,00 грн;  | Закупівля передбачена планом закупівлі МТЗ за власні кошти залізниці на 2021 рік, напрямок фінансування – ТМЦ |

Керівник служби організації та проведення закупівель РФ «Придніпровська залізниця»

Виконавець Жилкін В.М.