**ДК 021-2015 – 39560000-5 "Текстильні вироби різні" (текстоліт листовий)**

[UA-2021-08-04-002360-c](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-04-002360-c/)

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обгрунтування** |
| **Текстоліт листовий марки А 10мм; А-20мм; А-25мм; А 4мм; А 8мм; А 2,5мм**  Технічні характеристики  Для роботи в трансформаторному маслі і на повітрі в умовах нормальної відносної вологості навколишнього середовища (відносна вологість 45-75% при температурі 15-350С при частоті струму 50 Гц з підвищеними електротехнічними властивостями.)  Технічні вимоги:  Щільність, кг/м3 1300-1450  Руйнівна напруга при згині перпендикулярно верствам, Мпа не менше 80.  Руйнівна напруга при розтягуванні, Мпа, не менше 35  Ударна в'язкість по Шарні паралельно верствам по зразках з надрізом, кДж / м2, не менше 6,8.  Гарантійні зобов’язання - відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником. | Згідно з нормативним документом «Норми витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електровозів серії ВЛ8»,  Затверджені наказом від 10.11.2015 № 478-Ц/од,  «Правила технічного обслуговування та поточних ремонтів електровозів постійного струму ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11» ЦТ-0188, затверджені наказом від 28.07.2009 |
| Якісні характеристики - НД виробника  ГОСТ 2910-74 *«Текстолит електротехнический листовой»*;  ГОСТ 5-78 «*Текстолит и асботекстолит конструкционные»* |
| Очікувана вартість **53 808,00** грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі к/м 7815 та За умови дотримання зобов’язання від 22.04.2021 № Ц-3/4-87/140-21 (п. 1.5.) |

Керівник служби замовника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Технічний фахівець служби замовника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_