**Інформація щодо процедури закупівлі**

 на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

Електроагрегат зварювальний з ДВЗ : електроагрегат зварювальний з ДВЗ - 25 штук Код ДК 021-2015 - 42662000-4

 Код ДК 021-2015 "42660000-0 Інструменти для паяння м’яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання"

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - №ЦБД UA-2021-08-20-007789-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz № 13394273

|  |  |
| --- | --- |
|  **Вимоги Тендерної документації** |  **Обгрунтування** |
| Технічні характеристикиЕлектроагрегати зварювальні з ДВЗ використовуються для зварювальних робіт при поточному утриманні і ремонті колії, що в свою чергу необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів зі встановленими швидкостями. | Відповідно до вимог п. 2.3.2 Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України, затвердженого наказом Укрзалізниці від 10.08.2004 № 630-ЦЗ, «Про виконання системи основних організаційно-технічних заходів з ремонту і утримання залізничної колії, спрямованих на забезпечення безпеки руху поїздів із встановленими швидкостями і максимального використання принципу ресурсозбереження» |
| Якісні характеристики1Тип двигуна одноциліндровий,дизельний з повітряним охолодженням2Об’єм двигуна, см.куб. не менше 4183Потужність двигуна, к.с. не менше 9,54Робоча потужність, кВт не менше 45Тип генератора синхронний6Кількість фаз 1/3 7Частота, Гц не менше 508Напруга навантаження, В не менше 220 9Ємність паливного бака, л не менше 15 10Тип палива дизельне11Зварювальний струм 60-150А12Струм та ПВ при 5 хв. циклі не менше 150А ПВ 69%13 ПВ- постійне включення не менше 120А 80% 14Рід струму Змінний трифазнийГабаритні розміри, мм - висота не більше 720 - ширина не більше 520 - довжина не більше 980Маса комплекту (без палива та мастила, коліс), кг не більше 12016Маса комплекту (без палива та мастила, коліс), кг не більше 120КомплектністьЕлектростанція 1штБлок зварювальний 1 штАкумуляторна батарея 1 штІнструкція з експлуатації 1 штПаспорт 1 шт | Нормативні документи, відповідно до яких виготовляється (відповідає) продукція (ДСТУ, ГОСТ), які діють в Україні.Якщо продукція виготовляється за технічними умовами (ТУ), або технічним завданням (ТЗ) надати копію нормативного документу на виготовлення даної продукції.Для ТУ (ТЗ) на продукцію залізничного призначення даний документ повинен бути узгоджений згідно з вимогами пунктів 5.1, 5.2 ГОСТ 2.114-95.Якщо виробник продукції, яка пропонується до постачання учасником, не є власником ТУ (ТЗ) на виготовлення вказаної продукції, необхідно надати скановану копію листа-підтвердження власника (власників) ТУ (ТЗ) про передачу повноважень на використання даного ТУ (ТЗ) виробнику, продукцію якого пропонується до постачання учасником. Скановані копії ТУ (ТЗ), а також зміни до них, що надаються учасником, повинні бути актуальними на момент подання пропозиції учасником. |
| Очікувана вартість1 746 000,00 грн. з ПДВ | Проведено маркетингове дослідження вартості послуг, а саме надано такі пропозиції:ТОВ «Спецкран» ЄДРПОУ 31341901 (м.Харків вул.Велика Панасівка, 106) – 75000,00 грн з ПДВ за одиницю.ТОВ «ТЕХНОС СТАНДАРТ» ЄДРПОУ 41642205 (м.Суми, вул.Псільська, буд.26) – 72000 грн з ПДВ за одиницю. ТОВ «ТПФК «ТЕРКОН» ЄДРПОУ 21866643 (м.Дніпро, вул.Мануйлівський, 57/7) – 69840,00 грн з ПДВ за одиницю. Таким чином очікувана вартість закупівлі визначено згідно найменшої вартості пропозиції - 25 одиниць за ціною 69840,00 грн з ПДВ загальна вартість 1 746 000,00 грн з ПДВ. |