**Інформація щодо процедури закупівлі**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (із змінами)

*Обладнання для кондиціонування ЛАЗ, АТС, постів ЕЦ*

код ДК 021:2015 - 39710000-2 Електричні побутові прилади

**Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель** - № ЦБД UA-2021-09-24-002012-а, на електронному торговому майданчику Smarttender.biz №13912131

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги Тендерної документації** | **Обґрунтування** |
| Технічні характеристики  1) • Площа, що обслуговується: 25 м² • Електроживлення: 220-240 В/50 Гц • Холодопродуктивність не менше 2,6 кВт  • Теплопродуктивність не менше 2,7 кВт  • Діапазон робочих температур: -7/+43 ºС • Споживана потужність обігрів/охолодження: не більше 0,9/0,8 кВт • Фреон: R410А  2) • Площа, що обслуговується: 35 м² • Електроживлення: 220-240 В/50 Гц • Холодопродуктивність не менше 3,5 кВт  • Теплопродуктивність не менше 3,6 кВт  • Діапазон робочих температур: -7/+43 ºС • Споживана потужність обігрів/охолодження: не більше 1,2/1,1 кВт • Фреон: R410А  3) • Площа, що обслуговується: 50 м² • Електроживлення: 220-240 В/50 Гц • Холодопродуктивність не менше 5,2 кВт  • Теплопродуктивність не менше 5,4 кВт  • Діапазон робочих температур: -7/+43 ºС • Споживана потужність обігрів/охолодження: не більше 1,7/1,6 кВт • Фреон: R410А  4) • Площа, що обслуговується: 80 м² • Електроживлення: 220-240 В/50 Гц • Холодопродуктивність не менше 8,8 кВт  • Теплопродуктивність не менше 8,9 кВт  • Діапазон робочих температур: -7/+43 ºС • Споживана потужність обігрів/охолодження: не більше 2,9/2,9 кВт • Фреон: R410А | Згідно нормативно-технічної документації виробника |
| Якісні характеристики  *Комплектність, упаковка і маркування Товару повинні відповідати діючим державним стандартам та нормативно-технічній документації на даний Товар.*  *При постачанні Товару, постачальник зобов’язаний надати нормативно-технічну документацію, в якій зазначено: рік виготовлення, основні технічні характеристики, умови та гарантійні терміни експлуатації, вимоги до приймання, зберігання та експлуатації предмету закупівлі.* | Згідно нормативно-технічної документації виробника |
| Очікувана вартість  1 193 898,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |