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( акумулятори стартерні в асортименті )
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	Вимоги до предмету закупівлі
	Обгрунтування

	Технічні, якісні характеристики
	Акумулятор стартерний
	Габаритні розміри (не більше), мм (ДхШхВ) - 242х175х190
Вага з електролітом (не менше), кг – 16,0
Наявність електроліту - так
Номінальна ємність, А/год - 60
Пусковий струм (не менше), А – 510
Номінальна напруга, В – 12

	Акумулятор стартерний
	Габаритні розміри (не більше), мм (ДхШхВ) - 276х175х190
Вага з електролітом (не менше), кг – 20,0
Наявність електроліту - так
Номінальна ємність, А/год -  75
Пусковий струм (не менше), А – 640
Номінальна напруга, В - 12не менше – 2,5

	Акумулятор стартерний
	Габаритні розміри (не більше), мм (ДхШхВ) - 353х175х190
Вага з електролітом (не менше), кг – 29,0
Наявність електроліту - так
Номінальна ємність, А/год - 100
Пусковий струм (не менше), А – 800
Номінальна напруга, В – 12

	Акумулятор стартерний
	Габаритні розміри, (не більше) мм (ДхШхВ) - 513х189х223
Вага з електролітом (не менше), кг – 39,0
Наявність електроліту - так
Номінальна ємність, А/год - 140
Пусковий струм (не менше), А – 900
Номінальна напруга, В -12

	Акумулятор стартерний
	Габаритні розміри (не менше), мм (ДхШхВ)  - 513х223х223
Вага з електролітом (не менше), кг – 51,0
Наявність електроліту - так
Номінальна ємність, А/год -  190
Пусковий струм не менше), А -1200
Номінальна напруга, В -12


             Гарантійні зобов’язання  - відповідно до наданих постачальником, але  в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією  та виробником
	      З метою забезпечення безперебійної роботи технологічного транспорту  об`єктів інфраструктури         регіональної       філії         «Придніпровська залізниця» АТ Укрзалізниця» в умовах воєнного часу.
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