ДК 021-2015-34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» 
(запасні частини до вантажних вагонів) 
UA-2022-11-21-011030-a

	Вимоги до предмету закупівлі
	Обгрунтування

	Технічні та якісні характеристики

1. Втулка фенопластова боковини ЦНИИ-ХЗ-0 - продукція повинна відповідати кресленику 100.00.009.0
Діаметр 45, 46 та 47 мм.; маса 0,139 кг.; габаритні розміри 45х45х132 мм.; матеріал: фенопласт У1-301-07
	Згідно з нормативним документом „Вагони вантажні залізниць України колії 1520 (1524) мм. Настанова з деповського ремонту” ЦВ-0142, затвердженої наказом Укрзалізниці від 26.12.2013 за № 468-Ц/од

	Очікувана вартість

69 750,00    грн з ПДВ 


	За результатами маркетингового дослідження ринку.




