ДК 021:2015 - 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів 
чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху                                                                         (Запасні частини до електропоїздів ЕР)
UA-2023-02-22-000158-a

	Вимоги тендерної документації
	Обґрунтування

	Технічні та якісні  характеристики
	Система очищення вікон 
	Система очищення вікон EL-068.00-10 призначена для видалення крапель дощу, вологи, бруду з лобових вікон електропоїздів серії ЕПЛ2Т, ЕПЛ9Т.
Основні характеристики:
Тип приводу – електромеханічний;
Номінальна вихідна напруга – 110В;
Робочий струм – не більше 10А;
Пусковий струм – 25А;
Споживча потужність – не більше  150 Вт;
Діапазон робочих температур –  -60 +60 0С.                                                               Кут розмаху щітки 100° ± 3° Комплект склоочисників (лівий та правий) повинний бути готовий до встановлення.  Комплект повинен включати: мотор-редуктори (лівий та правий), два важеля, дві щітки склоочисника, перетворювач напруги,  матеріали необхідні для електричного монтажу та установки на електропоїзд.    

	Система очищення вікон 
	Система очищення вікон  EL-068.00-09 призначена для видалення крапель дощу, вологи, бруду з лобових вікон електропоїздів серії ЕПЛ2Т, ЕПЛ9Т.
Основні характеристики:
Тип приводу – електромеханічний;
Номінальна вихідна напруга – 110В;
Робочий струм – не більше 10А;
Пусковий струм - 25А;
Споживча потужність – не більше 150 Вт;
Діапазон робочих температур –  -60 +60 0С.                                                    Кут розмаху щітки 80° ± 3°
Комплект склоочисників (лівий та правий) повинний бути готовий до встановлення.  Комплект повинен включати: мотор-редуктори (лівий та правий), два важеля, дві щітки склоочисника, перетворювач напруги,  матеріали необхідні для електричного монтажу та установки на електропоїзд.



	

Згідно з „Правилами технічного обслуговування і поточного ремонту  електропоїздів і електросекцій” ЦТ-0046, затверджених наказом Укрзалізниці від 30.01.2002р. за № 39-Ц

	Очікувана вартість

1 035 504,00 грн з ПДВ

	За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі 



